**TROŠKOVNIK ZA NABAVU USLUGE IZRADE I ISPORUKE UGRADNJE NOVE PVC STOLARIJE ZA PODRUČNI URED GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE U SPLITU, NA LOKACIJI UL. MIKE TRIPALA 6, SPLIT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **rb.**   | **naziv artikla** | **količina** | **jed. cijena kn**  | **uk.cij. kn** |
|    | **JUŽNA STRANA** |  |  |  |
| 1.  | **UREDI od broja 12-20** Demontaža postojeće aluminijske stolarije sa unutarnjim i vanjskim klupčicama, te odvoz građevinskog otpada na gradilišnu deponiju.Četverodijelna prozorska stijena, dva bočna krila fiksna dva središnja krila zaokretno otklopnau prozorski okvir ugraditi dvoslojno izo staklo 4+16+4 mm, s jednostrukim slojem Low-E premaza, ispuna komore argonom. zvučna izolacija iznosi 33 dB.koeficijent prolaska topline za okvire U=1,4 (W/m²K), a za prozore traži se koeficijent U=1,1 (W/m²K).Boja: tamno smeđaKlupčica unutarnja: PVC-klupčicaKlupčica vanjska aluminijska **ili**  lim smeđizidarska obrada špaleta uključeno i bojanje istih **Dimenzija otvora: 455x166 cm****UPISATI Ponuđeni profil pod točkom 1** |  **6** |  |  |
| 2.  |  **Hodnik** Demontaža postojeće aluminijske stolarije sa unutarnjim i vanjskim klupčicama, te odvoz građevinskog otpada na gradilišnu deponiju.Četverodijelna prozorska stijena, dva bočna krila fiksnaDva središnja krila zaokretno otklopnaU prozorski okvir ugraditi dvoslojno izo staklo 4+16+4 mm, s jednostrukim slojem Low-E premaza, ispuna komore argonom. zvučna izolacija iznosi 33 dB.koeficijent prolaska topline za okvire U=1,4 (W/m²K), a za prozore traži se koeficijent U=1,1 (W/m²K). Boja: tamno smeđa bojaKlupčica unutarnja: PVC-klupčicaKlupčica vanjska aluminijska ili  lim smeđizidarska obrada špaleta uključeno i bojanje istih **Dimenzija otvora: 455x160 cm** **UPISATI Ponuđeni profil pod točkom 2****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **1** |  |  |
| 3- | **SALA JUŽNA STRANA**Demontaža postojeće aluminijske stolarije sa unutarnjim i vanjskim klupčicama, te odvoz građevinskog otpada na gradilišnu deponiju.Četverodijelna prozorska stijena, dva bočna krila fiksna.Dva središnja krila zaokretno otklopna, U prozorski okvir ugraditi dvoslojno izo staklo 4+16+4 mm, s jednostrukim slojem Low-E premaza, ispuna komore argonom. zvučna izolacija iznosi 33 dB.koeficijent prolaska topline za okvire U=1,4 (W/m²K), a za prozore traži se koeficijent U=1,1 (W/m²K).Boja: TAMNO SMEĐA BOJAKlupčica unutarnja: PVC-klupčicaKlupčica vanjska aluminijska ili  lim smeđizidarska obrada špaleta uključeno i bojanje istih **Dimenzija otvora: 455x160 cm UPISATI Ponuđeni profil pod točkom 3.** | 2 |  |  |
|  |  **SJEVERNA STRANA** |  |  |  |
|  **1.** | **UREDI OD BROJA 2-11** Demontaža postojeće aluminijske stolarije sa unutarnjim i vanjskim klupčicama, te odvoz građevinskog otpada na gradilišnu deponiju.Četverodijelna prozorska stijena, dva bočna krila fiksna.Četverodijelna prozorska stijena, dva bočna krila fiksnaDva središnja krila zaokretno otklopnaU prozorski okvir ugraditi dvoslojno izo staklo 4+16+4 mm, s jednostrukim slojem Low-E premaza, ispuna komore argonom. zvučna izolacija iznosi 33 dB.koeficijent prolaska topline za okvire U=1,4 (W/m²K), a za prozore traži se koeficijent U=1,1 (W/m²K).Boja: tamno smeđa bojaKlupčica unutarnja: PVC-klupčicaKlupčica vanjska aluminijska ili  lim smeđizidarska obrada špaleta uključeno i bojanje istih **Dimenzija otvora: 455x160 cm** **UPISATI Ponuđeni profil pod točkom 1 sjever** |  **10**  |  |  |
|  |
|  **2.** | **URED Prav-1b** Demontaža postojeće aluminijske stolarije sa unutarnjim i vanjskim klupčicama, te odvoz građevinskog otpada na gradilišnu deponiju.Četverodijelna prozorska stijena, dva bočna krila fiksna.Dvokrilna stijena, jedno krilo fiksno,a jedno krilo zaokretno otklopn,U prozorski okvir ugraditi dvoslojno izo staklo 4+16+4 mm, s jednostrukim slojem Low-E premaza,ispuna komore argonom, zvučna izolacija iznosi 33 dB.koeficijent prolaska topline za okvire U=1,4 (W/m²K), a za prozore traži se koeficijent U=1,1 (W/m²K).Boja: tamno smeđa bojaKlupčica unutarnja: PVC-klupčicaKlupčica vanjska aluminijska ili  lim smeđizidarska obrada špaleta uključeno i bojanje istih **Dimenzija otvora: 230x160 cm** **UPISATI Ponuđeni profil pod točkom 2.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **1** |  |  |
| 3. |  **URED Prav-1a**  Demontaža postojeće aluminijske stolarije sa unutarnjim i vanjskim klupčicama, te odvoz građevinskog otpada na gradilišnu deponiju.Četverodijelna prozorska stijena, dva bočna krila fiksna.Dvokrilna stijena, jedno krilo fiksno, a jedno krilo zaokretno otklopno U prozorski okvir ugraditi dvoslojno izo staklo 4+16+4 mm, s jednostrukim slojem Low-E premaza, ispuna komore argonom. zvučna izolacija iznosi 33 dB. koeficijent prolaska topline za okvire U=1,4 (W/m²K), a za prozore traži se koeficijent U=1,1 (W/m²K).Boja: tamno smeđa bojaKlupčica unutarnja: PVC-klupčicaKlupčica vanjska aluminijska ili  lim smeđizidarska obrada špaleta uključeno i bojanje istih **dimenzije otvora:215X160 cm** **UPISATI Ponuđeni profil pod točkom 3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |   1 |  |  |
|  | **ISTOČNA STRANA** |  |  |  |
| **4** |  Demontaža postojeće aluminijske stolarije sa unutarnjim i vanjskim klupčicama, te odvoz građevinskog otpada na gradilišnu deponiju.Četverodijelna prozorska stijena, dva bočna krila fiksna.Jedno krilni otklopni zaokretna stijena ,u prozorski okvir ugraditi dvoslojno izo staklo 4+16+4 mm, s jednostrukim slojem Low-E premaza, ispuna komore argonom zvučna izolacija iznosi 33 dB. koeficijent prolaska topline za okvire U=1,4 (W/m²K), a za prozore traži se koeficijent U=1,1 (W/m²K) Boja: tamno smeđa boja Klupčica unutarnja: PVC-klupčicaKlupčica vanjska aluminijska ili  lim smeđizidarska obrada špaleta uključeno i bojanje istih Dimenzije otvora **120X160 cm UPISATI Ponuđeni profil pod točkom 4.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **1** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cijena ponude kn bez PDV-a |  |
| Porez na dodanu vrijednost |  |
| Ukupna cijena kn ponude s PDV-om  |  |

**ZA PONUDITELJA:**

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

**Napomena: Prije izrade nove stolarije dimenzije provjeriti na licu mjesta**